|  |  |
| --- | --- |
|  |  **ДОГОВОР ПОДРЯДА № 00 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**  |

г.Подольск

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемая (ый) в дальнейшем “Заказчик” с одной стороны и Компания Студия Натяжных потолков «Белый квадрат»- в лице Дудко С.А., именуемый в дальнейшем “Подрядчик” с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

 1.1.“Заказчик” поручает, а “Подрядчик” принимает на себя обязательство по изготовлению, доставке и установке на объекте “Заказчика” натяжных потолков

**II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

 2.1. Обязанности “Заказчика”:

2.1.1. До начала монтажа потолков подготовить помещение в виде, соответствующем техническим требованиям “Подрядчика”, изложенным в Приложении № 1 к настоящему Договору;

 2.1.2.Согласовать с “Подрядчиком” дату начала монтажа потолков и обеспечить беспрепятственный допуск работников “Подрядчика” с инструментами и газовым оборудованием, используемых при установке потолков, на объект в течение рабочего дня (с 9:00 до 21:00 часа.);

 2.1.3. В случае, если объект по вине “Заказчика” окажется не готов к проведению работ (см. п.2.1.2. настоящего Договора), “Подрядчик” оставляет за собой право произвести их после выполнения всех необходимых требований и в сроки не нарушающие его обязательств перед другими “Заказчиками», но не более 14 дней с момента получения подтверждения от “Заказчика” о готовности объекта.

 2.1.3. Обеспечить полную сохранность элементов потолка и инструмента для его монтажа в период выполнения работ на объекте. В случае порчи или утраты вышеназванных материальных ценностей, “Заказчик” возмещает “Подрядчику” полученные в связи с этим прямые убытки, при этом последний не несет ответственность за несвоевременную сдачу работ;

 2.1.4. Не позднее 3-х рабочих дней до начала монтажа потолков предоставить “Подрядчику” образцы встраиваемых в потолок осветительных приборов, вентиляционных решеток, элементов противопожарной безопасности и прочего оборудования, встраиваемого в потолок (если данные комплектующие приобретаются не у “Подрядчика”), с целью согласования технических возможностей установки и составления сметы на их монтаж. В случае нарушения данного срока “Подрядчик” оставляет за собой право на монтаж потолков без вышеназванного оборудования;

 2.1.5. В случае монтажа потолков в помещении, высотой более 3,2 м установить в нем временные строительные сооружения (леса), обеспечивающие возможность безопасного проведения “Подрядчиком” замеров и монтажа потолков;

 2.1.6. Произвести оплату работ в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе 4 настоящего Договора;

 2.1.7. В день завершения монтажа потолков принять выполненные работы у “Подрядчика”, подписав акт приема-сдачи работ лично, либо поручив это доверенному лицу. В случае мотивированного отказа “Заказчика” от приемки работ сторонами составляется дефектная ведомость с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их устранения. При отсутствии “Заказчика”, или его доверенного лица на объекте на момент сдачи работ, основанием считать работу выполненной и принятой “Заказчиком” служит односторонний акт, подписанный “Подрядчиком”. При этом претензии “Заказчика” по объему и качеству выполненных “Подрядчиком” работ не принимаются.

 2.2. Обязанности “Подрядчика”:

2.2.1. В течение 2-х рабочих дней после проведения замера на объекте “Заказчика” составить рабочие чертежи в электронном виде (за исключением случаев работ с предварительным обагечиванием ) и подготовить смету на выполнение работ;

 2.2.2. При подписании настоящего Договора согласовать с “Заказчиком” расположение сварных швов на потолке, обозначив их на рабочих чертежах в электронном виде;

 2.2.3. Изготовить, доставить и смонтировать на объекте у “Заказчика” потолки в течение 20 дней (не считая праздничных) после получения 70% предоплаты и получения подтверждения “Заказчика” о готовности объекта к монтажу. При этом “Подрядчик” начинает работы в срок, согласованный с “Заказчиком” в соответствии с п.2.1.2. настоящего Договора.

**III.ОБЪЕМ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

 3.1. Объем работ по настоящему Договору определяется в смете на выполнение работ (см. Приложение № 2 к настоящему Договору).

 3.2. Объем работ не может быть изменен в одностороннем порядке одной из Сторон без предварительного уведомления другой Стороны (за исключением случаев предварительного обагечивания объекта) и внесения соответствующих изменений в Договор или составления дополнительной сметы, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

 Дополнительный объем работ, согласованный Сторонами, выполняется “Подрядчиком” после его оплаты “Заказчиком”. При этом срок выполнения работ, увеличивается соразмерно изменившемуся объему.

 3.3. При проведении работ с предварительным обагечиванием по обоюдному согласию сторон, смета при подписании договора считается предварительной и подлежит уточнению после получения точных размеров потолков. При этом сохраняется порядок оплаты работ, предусмотренный разделом IV настоящего Договора.

 3.4. В случае, если объект по вине “Заказчика” окажется не готов к установке потолков (см. п.2.1.1 настоящего Договора), “Подрядчик” оставляет за собой право произвести монтаж после выполнения всех необходимых требований и в сроки не нарушающие его обязательств перед другими “Заказчиками”, но не более 14 дней с момента получения подтверждения от “Заказчика” сообщения о готовности объекта.

 3.5. В случае задержки оплаты Договора срок его выполнения переносится соответственно сроку задержки платежа.

**IV. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

 4.1. Стороны пришли к соглашению, что цены на работу являются договорными.

 4.2. Стоимость работ определяется в соответствии с утвержденной сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Смета выставляется в рублях.

 4.3. Стоимость настоящего Договора может быть изменена в ходе выполнения работ, по причине согласованного Сторонами увеличения (уменьшения) объема работ, которое должно быть оформлено дополнительной сметой.

 4.4. Расчеты между Сторонами осуществляются в любой форме не противоречащей действующему законодательству.

 4.5. Оплата производится в следующем порядке:

 - Первый платеж производится в размере 70% от утвержденной сметы в рублях.

 - В случае не полной оплаты сметы первым платежом, второй платеж производится на основании выставленного счета, в размере неоплаченной суммы сметы в рублях. Счет должен быть оплачен в течение одного рабочего дня после окончания работ.

 Окончательный расчёт производится в день приёмки работ заказчиком, или доверенным лицом.

**V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

 5.2. В случае необоснованного отказа от исполнения обязательств виновная Сторона выплачивает другой Стороне штраф в размере 20 % от стоимости Договора.

 5.3. За нарушение сроков исполнения Договора “Подрядчик” выплачивает “Заказчику” штраф в размере 0,1 % за каждый день просрочки выполнения работ, но не более 10% от стоимости Договора.

 5.4. В случае нарушения “Заказчиком” п.2.1.1. к моменту согласованной даты начала монтажа он выплачивает “Подрядчику” штраф в размере 5% от стоимости Договора.

 5.5. “Подрядчик” не несет ответственность за качество монтажа потолка, в случае изменения периметра помещения после проведения “Подрядчиком” его замера.

 5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств, если оно явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера (пожар, затопление, стихийные бедствия, военные и антиконституционные перевороты, акты и действия органов власти и государственного управления, любые другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон).

**VI. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО**

 6.1. “Подрядчик” гарантирует, что качество потолков соответствует действующим стандартам и техническим условиям. Потолок должен иметь: плотность от 200 до 340 гр/кв.м, сопротивление тяги сварных швов 35-75 кг/кв.см, влагонепроницаемость 0,029-0,044 гр/кв.м, стабильность размера при температуре от 15 до 50 градусов. На лицевой поверхности потолка не допускаются посторонние включения, царапины, раковины. Наличие мелких заминов не является дефектом потолка.

 6.2. “Подрядчик” не отвечает за дефекты потолка, образовавшиеся по причине хранения полотна свыше 14 дней, из-за невозможности его своевременной установки по вине “Заказчика”.

 6.3. В случае наличия претензий со стороны “Заказчика” по качеству установленного потолка составляется дефектная ведомость, после чего “Подрядчик” демонтирует полотно и направляет его на экспертизу производителю. Замена полотна осуществляется на основании заключения экспертизы в течение десяти рабочих дней со дня получения ее результатов.

 6.4.“Подрядчик” исполняет гарантийные обязательства по замене потолка не позднее десяти рабочих дней с момента получения результатов экспертизы.

 6.5. Замена потолка, поврежденного “Заказчиком” производится за его счет и в сроки, согласованные с “Подрядчиком”.

 6.6. Гарантийный срок на материалы, используемые при установке потолков, составляет срок 10 лет.

 6,7 Гарантийный срок на работы по монтажу натяжных потолков, составляет 1 год со дня подписания акта выполненных работ, или 100% оплаты выполненных работ.

 6.8 После приёмке работ и их оплаты, не принимаются претензии:

- по ровности установки профиля

- по ровности установки осветительных приборов (люстр, светильников, диодных лент, световодов и т.п.)

-по ровности установки декоративной вставки.

- по ровности установки карнизов

- по ровности установки конструкций.

 6.9 Гарантия на сварные швы 1 год.

 7. В случае, если вызов мастера оказался не связанным с гарантийными обязательствами, заказчик обязан оплатить выезд в размере 3000 р., а также произведённые работы и затраченные материалы по прайсу.

**VII. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ПО УСМОТРЕНИЮ СТОРОН**

 7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменном виде.

 7.2. Право собственности на натяжной потолок переходит от “Подрядчика” к “Заказчику” после проведения окончательного расчета и подписания акта о приеме-сдаче выполненных работ.

**VIII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

 8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, и не разрешенные путем переговоров между Сторонами, подлежат окончательному урегулированию в суде в соответствии с действующим законодательством.

**IX. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

**ПОДРЯДЧИК**: Компания Студия Натяжных потолков «Белый квадрат»

**ЗАКАЗЧИК:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспортные данные:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Адрес объекта:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА**

**№ 00\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ "ПОДРЯДЧИКА"**

к объекту для установки натяжных потолков Компания Студия натяжных потолков «Белый квадрат»

 1. "Заказчик" предупрежден о необходимости обязательного сохранения неизменного пери­метра помещений после проведенных замеров, составления чертежей и сметы. В случае нарушения "Заказчиком" данного условия, "Подрядчик" оставляет за собой право дей­ствовать согласно п.3.4. настоящего Договора.

 2. "Заказчик" предупрежден, что при ширине помещения свыше 1,4 метров натяжной потолок может иметь сварные швы, предусмотренные технологическим процессом. "Заказчик" обязан согласовать расположение сварных швов при оформлении Договора.

 3. До монтажа натяжных потолков "Заказчик" обязан предоставить **схему** размещения электропроводки, сантехнических труб и других коммуникаций **под роспись** в местах крепления профиля и закладных деталей для натяжных потолков. В случае не предоставления указанных схем, "Подрядчик" не несет ответственности за повреждения сети и оборудования. В случае повреждения коммуникаций, их восстановление силами подрядчика оплачивается «заказчиком» в размере, указанном «Подрядчиком».

 4. "Заказчик" обязан передать "Подрядчику" объект, в котором устанавливаются потолки, в под­готовленном виде, а именно:

* 1. все требуемые подготовительные строительные работы должны быть выполнены полностью;

4.2 к местам установки светильников должны быть подведены кабельные линии, обеспечиваю­щие гарантированное включение и отключение напряжения;

4.3 в помещениях, где производится монтаж натяжных потолков, не должно быть сквозняков, а также они должны быть отапливаемыми в холодное время года. Температурный режим для натяжных потолков от +5 до +40 градусов цельсия, относительная влажность от 40 до 70%;

4.4 стены в местах крепления профиля для натяжных потолков должны быть прочными, неповрежденными, прямоли­нейными. Гипсокартон, керамическая плитка (должны быть уложены на клей без пустот) и другие конструкционные и отделочные материалы должны быть надежно закреплены( Согласно действующим сторительным нормам и правилам для внутренних отделочных работ;

4.5 должен быть обеспечен доступ к стенам в местах крепления профиля для установки натяжного потолка. Расстояние между натяжным потолком и мебелью, либо другими элементами декора должно быть не менее 30 см в высоту и не более 50 см в глубину;

* 1. в случае установки потолочного багета, поверхность исходного потолка должна быть ровной и чистой, исключающей отслоение старой отделки и ярко выраженной неровности цвета.

5. В соответствии с технологией, плоскости натяжных потолков выставляются горизонтально по уровню.

6. Мощность устанавливаемых встраиваемых потолочных светильников не должна превышать 35 W для галогенных ламп.

7. При установке люстр, светильников и другого осветительного оборудования с лампами накаливания или галогеновыми (за исключением встраиваемых точечных светильников) минимальное расстояние от натяжного потолка до ламп, должно составлять не менее 30 см.

8. В случае монтажа потолка, в котором устанавливается люстра или гибкие световоды, "Заказчик" **обязан передать "Подрядчику" схему их размещения, световой прибор в полной комплектации, в собранном состоянии без стеклянных элементов и готовым к установке, со световодами, сгруппированными в соответствии с представленной схемой**.

9. Заказчик обязан обеспечить герметичность помещения, а именно: отсутствие сквозных щелей в проёмах, наружных и межкомнатных стенах, вентшахтах и других конструкциях и инженерных системах. Нарушение данного условия может привести к эффекту «прилипания» натяжного потолка из ПВХ, или «Надуванию», что не является дефектом и устраняется по согласованию с Заказчиком за отдельную плату по тарифу Подрядчика.

9.1. Подрядчик не обязан предупреждать заказчика о возможности надуваний или прилипаний потолков, изменения свойств материалов, влиянии природных явлений на потолки и иных изменениях связанными с состоянием полотна и других материалов от внешних воздействий.

10. По завершению всех работ Подрядчик не несёт обязанность по уборке (сухой и влажной) помещений от строительного мусора и пыли и его выносу. **Таким образом, Заказчик производит уборку помещений самостоятельно, как полов, так и стен.**

 11. До начала монтажа заказчик, или его представитель обязан выдать схему установки светильников и люстр с привязкой. В случае, если заказчик поручает Исполнителю самостоятельно принять решение о месте их установки, претензии по размещению световых приборов после их монтажа не принимаются, а работы, связанные с изменением их положения и сопутствующими затратами, оплачиваются Заказчиком отдельно по прайсу.

 11.1 Подрядчик производит разводку электропроводки своим проводом ШВВП 0.75х2 без гофры (если последнее не оговорено отдельно в письменном виде), способ крепления на своё усмотрение. Подключение проводки производится к силовому кабелю, выведенному заказчиком на потолок помещения, с работающими линиями. При этом подрядчик не обязан проверять ёё исправность и подключение. Схема расключения осветительных приборов по группам предоставляется заказчиком заблаговременно в письменном виде.

 11.2 Соединение проводки осуществляется методом холодной сварки, или при помощи клемников, или при помощи зажимов , на усмотрение подрядчика.

 11.3 Подрядчик не обязан производить проверку осветительных приборов заказчика, подводящих кабелей заказчика, электроприборов заказчика типа выключателей, диммеров, автоматов, трансформаторов, контроллеров и т.п.

 12. При монтаже стенового багета на стены, облицованные керамической, или иной плиткой Подрядчик не несёт ответственности за сохранность плитки, если под ней есть пустоты, то есть плиточный клей не распределён по всей плоскости. Работы по монтажу багета к облицовочной плитке, в частности её сверление, производятся при помощи специального «пера» для работы по плитке, бетонное основание за плиткой добуривается перфоратором. Повреждение плитки при таких работах не считается браком и не может трактоваться, как вина исполнителя. Подписанием договора заказчик соглашается с условиями Приложения №1.

 13. Заказчик обязан самостоятельно и заблаговременно обеспечить сохранность напольного покрытия, обеспечить укрытие полов от пыли и мелкого мусора, а Подрядчик обязуется обеспечить недопущение повреждения напольных покрытий лестницами (ножки стремянок дополнительно обматываются нетвердыми материалами) и собственным инструментом.

 14. Подрядчик не несёт ответственность на качество предоставленных Заказчиком электроприборов и оборудования.

 15. Подрядчик обязуется производить МОНТАЖ осветительных приборов(светильников и люстр и т.п.), предоставленных ему в СОБРАННОМ и готовом к подключению(провода распределены по группам подключения) виде без плафонов. Установку плафонов производит Заказчик самостоятельно после монтажа прибора, если иное не зафиксировано письменно ранее в договоре, или приложении по расценкам Подрядчика. Устные договорённости силы не имеют.

 16. **До момента монтажа электроприборов и приборов освещения, ответственность за их сохранность и комплектацию несёт Заказчик**.

 17. При монтаже в ванных комнатах, где установлена сантехника, в том числе унитазы, раковины, зеркала, ванны и прочее, заказчик обязан самостоятельно принять меры безопасности и предосторожности по обеспечению сохранности имущества, такие как: укрыть мебель, или сантехнику, защитить борта ванной от истирания при «наступании» во время монтажа, (например обклеить борта малярным скотчем, выполнить настил, или иное).

 18. Необходимо к моменту натяжки полотен предоставить исполнителю чистый укрывочный материал для накрытия высокой мебели, шкафов, гардеробов и т.п. (пленка, простыня и т.п.)

 19. При заказе парящих потолков, потолков с контурной подсветкой, световых линий, или иных конструктивных решений, вы соглашаетесь с выбранными материалам и технологией монтажа, которые использует подрядчик, если иное не прописано в договоре.

 20. Неоднородное свечение световых приборов, включая световые ленты, неровное свечение светодиодных лент, в случае когда заказчик предоставляет материалы самостоятельно, не является дефектом и подлежит приёмке заказчиком.

 21. Заказчик самостоятельно принимает окончательное решение по способу соединения двух и более кусков световой ленты, подбирает вид и мощность трансформаторов, контроллеров и других приборов.

 22. При монтаже парящих потолков, допускается щели между профилями до 1 см, с последующей заделкой герметиком.

 22.1 Заказчику известно, что технологический паз, в который устанавливается «гарпун» натяжного потолка не подлежит финишной отделке. Его внешний вид допускает неровности, утолщения, складки, спайки, наличие дополнительных элементов, обеспечивающих надёжное крепление и натяжку полотна и поэтому не может являться объектом претензий.

 23. При монтаже потолков с контурной подсветкой допускается незначительное размытие световой линии.

 24. Маскировочная лента в местах стыка герметизируется только по желанию заказчика за отдельно оговоренную плату. допускается несхождение нижних «узких» частей маскировочной ленты «вставки» типа TL.

 25. В случае, когда накладной светильник или люстра меньше D=200 мм, закладная платформа может выделяться на фоне полотна более белым фоном, при отсутствии договорённости об использовании для крепления приборов освещения индивидуальных закладных особого размера, подрядчик оставляет за собой право использовать стандартные(см.выше) элементы по своему усмотрению и претензии не принимаются.

 26. В случае если к моменту монтажа закладных деталей для установки осветительных приборов подрядчик не получил от заказчика в натуральном или письменном виде тип крепления осветительного прибора, подрядчик устанавливает универсальную закладную 200мм. При этом отсутствие осветительного прибора, и соответственно, невозможность его установки, не может являться причиной снижения стоимости выполненых работ, при сдачи объекта подрядчиком и оплачивается заказчиком вся сумма , согласно смете.

 27. Провисание натяжного потолка из ПВХ плёнки с креплением типа «Гарпун» допускается из расчета 1см /м.п.

 28. В случае вмешательства заказчика в процесс работы, подрядчик оставляет за собой право остановить работы, а заказчик компенсировать подрядчику все понесённые расходы.

 29. Подрядчик не несёт ответственность за качество отделки стен, связанное с бурением покрашенных стен, когда вокруг отверстия «вздувается» отделочный слой.

 30. Подрядчик оставляет за собой право, для обеспечения надёжности, использовать вид крепления и профилей для монтажа натяжной системы, по своему усмотрению, если письменно не зафиксировано иное, при этом претензии по внешнему виду скрытых работ не принимаются.

 30. Наклеивание термоколец, тармоквадратов и иных протекторных элементов на полотно – это необходимая операция для дальнейшего вырезания отверстия в натяжном потолке. Данный вид монтажа является базовым по умолчанию. Толщина протекторного элемента подбирается подрядчиком. Протекторный элемент может влиять на образование зазора между потолком и монтируемым объектом на толщину данного элемента, при этом заказчик соглашается с данным типом монтажа, если письменно не оговорено иное.

31. Условия при заказе с фотопечатью:

 -Заказчик выбирает изображение необходимого качества для фотопечатина натяжных потолках и высылает его или номер изображения с интернетресурса подрядчику, при этом сообщает его позиционирование в помещении в виде чертежа или схемы. Подрядчик принимает изображение в работу и передаёт дизайнеру. Дизайнер выполняет макет в передах помещения по заданию ззаказчика. По готовности макета Подрядчик высылает макет заказчику в электронном виде.

Если все верно, заказчик присылает макет обратно на электронную почту подрядчика и пишет

"МАКЕТ УТВЕРЖДАЮ В ПЕЧАТЬ".

 -Без присланного обратно утвержденного макета и подтверждения об оплате

- потолок в работу запущен не будет.

 -Рекомендуем заказывать пробный экземпляр (цветопробу), так как цвета

на разных мониторах могут воспроизводиться по-разному, в зависимости

от калибровки монитора.

 -Без цветопробы претензии по цветопередаче и качеству изображения

не принимаются. Для оценки качества и состава изображения вы можете

заказать любой фрагмент в увеличенном виде (электронная

цветопроба или напечатанная цветопроба).

 -При заказе просьба указывать будет ли подсвечиваться фотопечать или нет.

 -Обратите внимание, что на глянцевых фактурах, участки, запечатанные темным

цветом блестеть не будут (будут матовыми), в силу особенностей Уф-печати.

 -Во избежание ошибок, проверяйте макеты в масштабе 100 на устройствах вывода

с большой диагональю.

 -Прозрачная пленка, китайского производства, не идеального качества.

Мы не рекомендуем устанавливать подсветку между полотнами.

**32**. Подписывая настоящий договор вы подтверждаете, что ознакомлены со схемой замера, указанными в ней размерами, видом и фактурой полотен, количеством комплектующих, типом и видом опций, и с ней согласны.

33. В домах из дерева Возможны деформация каркаса натяжного потолка, что может привести к появлению морщин, складок и других негативных явлений на полотне, что не может являться предметом рекламации см п.п. 4.4 .

**ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК**

 **\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

 **к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА**

 **№ 00\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**СMETA**

на работу по установке натяжных потолков компанией

 Студия Натяжных потолков «Белый квадрат»

по адресу: \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование работ и материалов** | **Объем** | **Ед. изм.** | **Стоимость за ед. изм. (руб.)** | **Общая сумма (руб.)** |
| 1 | Монтаж потолков натяжных ПВХ MSD-premium  |  | М2 |  |  |
| 2 | Отделка вставкой TL по периметру |  | М.п. |  |  |
| 3 | Обход трубы |  | шт |  |  |
| 4 | Установка люстры на универсальную платформу D=200мм(не включает сборку люстры) |  | шт |  |  |
| 5 | Этажность (без лифта более 2-х) |  | эт |  |  |
| 6 | Монтаж профиля стенового по керамической плитке со сверлением |  | М.п. |  |  |
| 7 | Монтаж потолочных светильников встраиваемых D до 120 мм |  | шт |  |  |
| 8 | Обход дополнительных углов (более 4-х в помещении) |  | шт |  |  |
| 9 | Монтаж карниза потолочного ( на закладную из бруса 50х40 на всю длину карниза) |  | М.п. |  |  |
| 10 | Изготовление и монтаж ниши для штор |  | М.п. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  ИТОГО |  |  |
|  |  |  |
|  | **К ОПЛАТЕ**  |  |
|  |  |  |
|  |  ПРЕДОПЛАТА |   |  0 |
| ПОДПИСИ СТОРОН: |  |  |
|  |  |  |
| ПОДРЯДЧИК: |  ЗАКАЗЧИК: |   |  |

**А К Т**

сдачи-приемки выполненных работ по Договору подряда № 00 от 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Компания Студия Натяжных потолков «Белый квадрат» с одной стороны, и \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_с другой стороны, составили настоящий акт в том, что объем и качество выполненных работ удовлетворяет условиям договора.

Взаимных претензий по условиям договора, качеству, виду материалов и работ нет.

Подключение осветительных приборов проверено, претензий нет

 **Работу сдал: Работу принял:**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

 “ ”\_ \_20 г. “ ” 20 \_г.

***ВАШ ОТЗЫВ***

|  |  |
| --- | --- |
| Качество выполненных работКультура обслуживанияДовольны ли Вы сделанным выбором? |  |

Доверяю в мое отсутствие принять работу и подписать акт

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

любому физическому лицу, присутствующему на объекте

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_